

Для заданной схемы балки требуется написать выражения поперечной силы Q и изгибающего момента М для каждого участка в общем виде, построить эпюры Q и М

Данные:

 а= 3,6 м

b= 4,8 м

c= 2.6 м

L= 14 м

М= 11 кН\*м

F1= 11 кН

F2= 36.4 кН

q= 14 кН/м