

Таблица2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | ε | t1 $℃$ | ρ | λ |
| 2 | 16 | -10 | 1,1 | 1,8 |
| 6 | 20 | 10 | 1,3 | 1,6 |
| 7 | 21 | 15 | 1,3 | 1,6 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | Внутренний слой |  t1 $℃$ | α1 Вт /(м2К) | Наружный слой | t2$℃$ | α2 Вт /(м2К) |
| Толщина мм | Материалδ1 | Толщина мм | Материал δ2 |
| 2 | 20 | ДСП | 20 | 4.4 | 600 | Известняк ракушечник | -10 | 24 |
| 6 | 10 | ДВП ρ=650кг/м3 | 20 | 5,4 | 500 | железобетон | -20 | 22 |
| 7 | 15 | Сухая штукатурка | 19 | 5.4 | 500 | железобетон | -20 | 22 |





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | d мм | l м | t ст | t ж |
| 2 | 160 | 2 | 30 | 20 |
| 6 | 325 | 2 | 35 | 30 |
| 7 | 375 | 4 | 35 | 30 |