

схема «а»

схема «б»

Схема «а» l1=1,3 l2=1,1

Схема «б» l1=5,4 l2=2,1

Нагрузки:

М=19 кНм ; Р=18кН ; q=8кН/м

К=1,2